**Приложение 2**

**Наименование товара:**

**Код ЕНС ТРУ:** 281332.000.000170

**Заказчик:** ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод»

**Техническая спецификация:**

**Клапан прямоточный ПИК 110х2,5 АМ**

Посадочный размер 110 мм, давление 2,5 Мпа, модификация А.

**Прямоточные клапаны типа ПИК**  для воздушных и газовых поршневых компрессоров, работающих с частотой вращения вала до 750 об/мин со смазкой и без смазки цилиндров, предназначены для управления процессами всасывания и нагнетания, позволяют контролировать динамику нагнетания и всасывания газа в поршневых компрессорах. Конструктивно это разборный механизм, который устанавливается на компрессорные установки.

Прямоточные клапаны конструктивно просты и собраны из однотипных элементов. Элемент состоит из седла и пластины. Пакет элементов скреплен стяжными кольцами, которые фиксируются стопорными планками.

Конструкторско-техническая документация отсутствует.