Приложение № 2

**(заполняется на каждый товар отдельно)**

**Наименование товара:** Жидкость

**Код ЕНС ТРУ:** 205942.900.000000

**Заказчик:** АО «КазТрансОйл»

**Техническая спецификация:**

Реагент для очистки выхлопных газов с нормативом Евро‑4; Евро‑5 и Евро‑6. Тара канистра 20 л. Температура замерзания реагента не должна превышать -11,5°С минус. Применяется в качестве добавочной рабочей жидкости в дизелях, использующих технологию селективной каталитической нейтрализации SCR. Эта технология подразумевает дозированный впрыск в поток отработавших газов в присутствии катализатора — при этом происходит и реакция превращения оксидов азота в безвредные азот и воду. Использование позволяет дизельным моторам достигать уровня требований экологических нормативов Евро‑4; Евро‑5 и Евро‑6.

**Контактная информация (ФИО, номер телефона, эл. почта сотрудников отвественных за предоставление технической спецификации):**

Чуянов Константин

8 7172 555053

chuyanov@kaztransoil.kz

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

**Дата предоставления технической спецификации: 24.11.2021**.