**Приложение 2**

**Наименование товара:** Установка буровая.

**Код ЕНС ТРУ:** 289212.500.000004

**Техническая спецификация:**

|  |  |
| --- | --- |
| Глубина бурения, м | до 350 |
| Диаметр бурения, мм | до 360 |
| Привод, тип, мощность | нижний электрический 46 кВт |
| Лебедка кабельного рукава. Тип, мощность | электрический, 30 кВт |
| Длина кабельного рукава, м | 370 |
| Вспомогательная структура | лебёдка, трубная вспомогательная заходная часть |
| Место оператора | кунг. Отопление. Кондиционер. |
| Программно-аппаратный комплекс.  Управление гидравлической и электрической частью  Управление общее | набор технических и программных средств для управления УСБС «КРОТ»  Джойстики  Сенсорная панель |
| Противодействие аварийным ситуациям | |
| Обвал стенки скважины | возвратная механическая система. Верхний буровой инструмент.  Если не извлекается в результате подвижки породы, отстрел замков и извлечение внутренней механической части за трос. |
| Противовыбросовая система | автоматический обратный раздвижной клапан в верхней части УСБС «КРОТ» |